PRILOG II.

TROŠKOVNIK: Nabava, izmjera i montaža unutarnjih rolo zastora u OŠ „Braća Glumac“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **količina** | **Jedinična cijena** | **Cijena** |
| Silent Glis, Roler Blind System silent Gliss SG 49910-za teške uvjete korištenjaRolo zavjese, mrežaste+premaz za refleksiju toplinskih zraka, krajevi pridržani zategnutom inox pletenicom„Screen rolo“ mrežasta tkanina, tzv. „screen“ tkanina koja propušta svjetlost, ali izuzetno dobro štiti, tj.ne propušta toplinu i UV zrake u prostor. Perforirano transparentno platno-490 g/m2. Boja tkanine postojana, nezapaljiva, spišteni rolo omogućava zatamnjen pogled prema van.Upravljanje ručno pomoću inox namotanog lančića sa metalnim pokretačem/getribom, nosači metalni inox međusobno povezani alu profilomš= do 200 cmv= do 300 cm | 27 otvora |  |  |
|  izmjera, isporuka i montaža | za 27 otvora |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
| **PDV:** |  |  |  |
| **SVEUKUPNO** |  |  |  |

 Mjesto i datum: Potpis i pečat ovlaštene osobe:

 ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_