PRILOG 2.

TROŠKOVNIK: Izmjena drvenih prozora u OŠ „Braća Glumac“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **količina** | **Jedinična cijena** | **Cijena** |
| Izrada, dostava i ugradnja dvokrilnog o/z prozora sa lukom u gornjem dijelu izrađenog od PVC profila visoke kvalitete, toplinska provodljivost max. Uw=1.4w/m2K, Ug=1.1w/m2K u boji i teksturi tamnog oraha, okov crni, ostakljenje 6/12/6. Staklo otvorivog dijela podijeljeno prečkom na pola po visini.  Dimenzije 135x233 cm ukupno, visina do luka 150 cm |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
| **PDV:** |  |  |  |
| **SVEUKUPNO** |  |  |  |

Mjesto i datum: Potpis i pečat ovlaštene osobe:

­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_